---
title: Manual de Instalação
subtitle: Módulo de Arranque Automático para EVBox G2/G3
---
Este manual explica como instalar o módulo de arranque automático num carregador EVBox G2/G3.
 
![](build/0a.jpg){ width=50% }
![](build/0b.jpg){ width=50% }
 
 
## Conteúdo da Embalagem
* Módulo de arranque automático
 
## Ferramentas Necessárias
* Chave Allen de 4 mm
* Alicate de pontas finas
* Tesoura
 
## Mais informações
Mais informações sobre o módulo de arranque automático podem ser encontradas em: <https://www.geekabit.nl/as>
 
 
\newpage
# Passo 1: Abrir a tampa frontal do Carregador
![](build/1a.jpg){ width=50% }
![](build/1b.jpg){ width=50% }
 
#. Desligue a alimentação do carregador.
#. Aguarde um momento para permitir que os componentes internos descarreguem completamente.
#. Remova os quatro parafusos na parte traseira da carcaça do carregador.
#. Retire a tampa frontal.
 
 
\newpage
# Passo 2: Remover a Placa de Montagem
![](build/2a.jpg){ width=45% }
![](build/2b.jpg){ width=45% }
 
Dentro do carregador encontra-se uma placa de montagem em plástico que sustenta o módulo de carregamento.
 
#. Remova os quatro parafusos que fixam a placa de montagem.
#. Dobre cuidadosamente a placa de montagem para a frente.
 
O módulo de carregamento permanecerá ligado através do feixe de cabos.
 
 
\newpage
# Passo 3: Remover o Modem
![](build/3.jpg){ width=100% }
 
O modem está fixado de duas formas:
 
* Um lado através de um conector verde
* O outro lado através de dois pinos de suporte em plástico branco
 
#. Puxe o modem diretamente para fora do conector.
#. Utilize um alicate de pontas finas para pressionar as abas de retenção de cada pino de suporte.
#. Retire o modem dos pinos de suporte.
 
**Nota**: Guarde o modem. Pode ser reinstalado posteriormente, se necessário.
 
 
\newpage
# Passo 4: Antena
![](build/4.jpg){ width=100% }
 
Uma pequena antena plana está ligada ao modem.
 
* Esta antena não é necessária para o módulo de arranque automático.
* A antena pode permanecer no local ou ser removida completamente.
 
Para remover a antena:
 
#. Desaperte manualmente a porca por baixo da antena.
#. Desaperte os dois conectores do modem.
#. Corte quaisquer abraçadeiras com uma tesoura, se necessário.
 
 
\newpage
# Passo 5: Instalar o Módulo de Arranque Automático
![](build/5.jpg){ width=100% }
 
#. Coloque o módulo de arranque automático no conector verde do modem.
#. Pressione o módulo firmemente até que esteja totalmente encaixado.
 
Os pinos de suporte em plástico branco não são utilizados.
 
 
\newpage
# Passo 6: Fechar a Carcaça do Carregador
#. Dobre a placa de montagem de volta à sua posição.
#. Fixe a placa de montagem com os quatro parafusos.
#. Reinstale a tampa frontal.
#. Reinstale os quatro parafusos na parte traseira da carcaça do carregador.
#. Restabeleça a alimentação do carregador.
 
O carregador está pronto para utilização imediata.
 
 
# Teste
#. Ligue um cabo de carregamento a um veículo.
#. O carregamento deverá iniciar automaticamente.
 
Se o carregamento não iniciar:
 
* Verifique se o módulo de arranque automático está corretamente instalado no conector.
 
 
# Funcionamento
Após a instalação do módulo de arranque automático, o carregador funciona como um carregador com arranque automático:
 
* Ligue o cabo para iniciar o carregamento automaticamente
* Não é necessária subscrição
* Não é necessário cartão de carregamento ou chave eletrónica
