---
title: Installatiehandleiding
subtitle: Autostart module voor EVBox G2/G3
---
Deze handleiding beschrijft de installatie van een autostart module in een EVBox G2/G3 lader.

![](build/0a.jpg){ width=50% }
![](build/0b.jpg){ width=50% }

## Inhoud van de verpakking
* Autostart module

## Benodigd gereedschap
* Inbussleutel 4 mm
* Punttang
* Schaar

## Meer informatie
Meer informatie over de autostart module is te vinden op: <https://www.geekabit.nl/as>


\newpage
# Stap 1: Behuizing openen
![](build/1a.jpg){ width=50% }
![](build/1b.jpg){ width=50% }

#. Schakel de stroom naar de lader uit.
#. Wacht een moment zodat interne componenten volledig kunnen ontladen.
#. Verwijder de vier schroeven aan de achterkant van de behuizing.
#. Verwijder de voorkant van de lader.


\newpage
# Stap 2: Montageplaat losmaken
![](build/2a.jpg){ width=45% }
![](build/2b.jpg){ width=45% }

Aan de binnenzijde zit een kunststof montageplaat waarop de laadmodule is bevestigd.

#. Verwijder de vier schroeven waarmee deze montageplaat vastzit.
#. Klap de montageplaat voorzichtig naar voren.

De laadmodule blijft hierbij verbonden met de kabels.


\newpage
# Stap 3: Modem verwijderen
![](build/3.jpg){ width=100% }
\hfill

Het modem is op twee manieren bevestigd:

* Aan één zijde via een groene connector
* Aan de andere zijde via twee witte kunststof pennen

#. Trek het modem recht uit de connector.
#. Knijp met een punttang de lipjes van elke pen samen.
#. Trek het modem los van de pennen.

**Let op**: Bewaar het modem. Dit kan later opnieuw worden teruggeplaatst.


\newpage
# Stap 4: Antenne
![](build/4.jpg){ width=100% }
\hfill

Aan het modem zit een kleine platte antenne bevestigd.

* Deze antenne is niet nodig voor de autostart module.
* De antenne kan blijven zitten, of volledig worden verwijderd.

Verwijderen:

#. Draai de moer onder de antenne met de hand los.
#. Draai de twee antenne-connectoren van het modem los.
#. Knip eventuele kabelbinders door met een schaar.


\newpage
# Stap 5: Autostart module plaatsen
![](build/5.jpg){ width=100% }
\hfill

#. Plaats de autostart module op de groene modemconnector.
#. Druk de module stevig aan tot deze goed vastzit.

De witte pennen worden niet gebruikt.


\newpage
# Stap 6: Behuizing sluiten
#. Klap de montageplaat terug op zijn plaats.
#. Bevestig de montageplaat met de vier scroeven.
#. Plaats de voorkant van de behuizing terug.
#. Draai de vier schroeven aan de achterkant weer vast.
#. Zet de lader weer onder spanning.

De lader is direct klaar voor gebruik.


# Testen
#. Sluit een laadkabel aan op een voertuig.
#. Het laden start automatisch.

Als het laden niet start:

* Controleer of de autostart module correct op de connector is geplaatst.


# Gebruik
Na installatie van de autostart module werkt de lader als autostart‑lader:

* Stekker inpluggen, het laden start automatisch
* Geen abonnement nodig
* Geen laadpas of -druppel vereist
