---
title: Manuel d’installation
subtitle: Module Autostart pour EVBox G2/G3
---
Ce manuel explique comment installer le module Autostart dans un borne EVBox G2/G3.

![](build/0a.jpg){ width=50% }
![](build/0b.jpg){ width=50% }

## Contenu de l’emballage
* Module Autostart

## Outils nécessaires
* Clé Allen 4 mm
* Pince à bec long
* Ciseaux

## Informations complémentaires
Vous trouverez plus d’informations sur le module Autostart à l’adresse suivante: <https://www.geekabit.nl/as>


\newpage
# Étape 1: Ouvrir le boîtier du borne
![](build/1a.jpg){ width=50% }
![](build/1b.jpg){ width=50% }

Intervention hors tension uniquement. Vérifiez bien l’absence de tension avant manipulation.

#. Coupez l’alimentation électrique du borne.
#. Attendez un moment afin que les composants internes puissent se décharger complètement.
#. Retirez les quatre vis à l’arrière du boîtier du borne.
#. Retirez le couvercle avant.


\newpage
# Étape 2: Retirer la plaque de montage
![](build/2a.jpg){ width=45% }
![](build/2b.jpg){ width=45% }

À l’intérieur du borne se trouve une plaque de montage en plastique qui maintient le module de charge.

#. Retirez les quatre vis qui fixent la plaque de montage.
#. Rabattez soigneusement la plaque de montage vers l’avant.

Le module de charge reste connecté par le faisceau de câbles.


\newpage
# Étape 3: Retirer le modem
![](build/3.jpg){ width=100% }
\hfill

Le modem est fixé de deux façons:

* D’un côté par un connecteur vert
* De l’autre côté par deux supports en plastique blancs

#. Tirez le modem bien droit hors du connecteur.
#. À l’aide d’une pince à bec long, pressez les languettes de verrouillage de chaque support.
#. Retirez le modem des supports.

**Remarque**: Conservez le modem. Il peut être réinstallé ultérieurement si nécessaire.


\newpage
# Étape 4: Antenne
![](build/4.jpg){ width=100% }
\hfill

Une petite antenne plate est connectée au modem.

* Cette antenne n’est pas nécessaire pour le module Autostart.
* L’antenne peut rester en place ou être complètement retirée.

Pour retirer l’antenne:

#. Dévissez à la main l’écrou situé sous l’antenne.
#. Dévissez les deux connecteurs d’antenne du modem.
#. Coupez les colliers de serrage si nécessaire à l’aide de ciseaux.


\newpage
# Étape 5: Installer le module Autostart
![](build/5.jpg){ width=100% }
\hfill

#. Placez le module Autostart sur le connecteur vert où était branché le modem.
#. Appuyez fermement sur le module jusqu’à ce qu’il soit complètement inséré.

Les supports en plastique blancs ne sont pas utilisés.


\newpage
# Étape 6: Fermer le boîtier du borne
#. Replacez la plaque de montage dans sa position d’origine.
#. Fixez la plaque de montage à l’aide des quatre vis.
#. Remettez le couvercle avant en place.
#. Revissez les quatre vis à l’arrière du boîtier du borne.
#. Rétablissez l’alimentation électrique du borne.

Le borne est prêt à être utilisé.


# Test
#. Connectez un câble de charge à un véhicule.
#. La charge doit démarrer automatiquement.

Si la charge ne démarre pas:

* Vérifiez que le module Autostart est complètement inséré dans le connecteur.


# Utilisation
Après l’installation du module Autostart, le borne fonctionne comme un borne Autostart:

* Branchez le câble pour démarrer la charge automatiquement
* Aucun abonnement requis
* Aucune carte de recharge ou porte-clé nécessaire
