---
title: Installationsanleitung
subtitle: Autostart-Modul für EVBox G2/G3
---
Dieses Handbuch erklärt, wie das Autostart-Modul in einem EVBox G2/G3 Ladegerät installiert wird.

![](build/0a.jpg){ width=50% }
![](build/0b.jpg){ width=50% }

## Lieferumfang
* Autostart-Modul

## Benötigte Werkzeuge
* 4‑mm‑Inbusschlüssel
* Spitzzange
* Schere

## Weitere Informationen

Weitere Informationen zum Autostart-Modul finden Sie unter: <https://www.geekabit.nl/as>


\newpage
# Schritt 1: Ladegerätgehäuse öffnen
![](build/1a.jpg){ width=50% }
![](build/1b.jpg){ width=50% }

#. Stromversorgung des Ladegeräts ausschalten.
#. Warten Sie einen Moment, damit sich interne Komponenten vollständig entladen können.
#. Entfernen Sie die vier Schrauben auf der Rückseite des Ladegerätgehäuses.
#. Frontabdeckung abnehmen.


\newpage
# Schritt 2: Montageplatte entfernen
![](build/2a.jpg){ width=45% }
![](build/2b.jpg){ width=45% }

Im Inneren des Ladegeräts befindet sich eine Kunststoff-Montageplatte, die das Lademodul hält.

#. Entfernen Sie die vier Schrauben, die die Montageplatte sichern.
#. Klappen Sie die Montageplatte vorsichtig nach vorne.

Das Lademodul bleibt über das Kabelbündel verbunden.


\newpage
# Schritt 3: Modem entfernen
![](build/3.jpg){ width=100% }

Das Modem ist auf zwei Arten gesichert:

* Auf einer Seite über einen grünen Anschluss
* Auf der anderen Seite über zwei weiße Kunststoff-Stützstifte

#. Ziehen Sie das Modem gerade aus dem Anschluss heraus.
#. Drücken Sie mit der Spitzzange die Verriegelungslaschen jedes Stützstifts zusammen.
#. Ziehen Sie das Modem von den Stützstiften ab.

**Hinweis**: Das Modem aufbewahren. Es kann bei Bedarf später wieder installiert werden.


\newpage
# Schritt 4: Antenne
![](build/4.jpg){ width=100% }

Ein kleine Flachantenne ist mit dem Modem verbunden.

* Diese Antenne wird für das Autostart-Modul nicht benötigt.
* Die Antenne kann an ihrem Platz bleiben oder vollständig entfernt werden.

So entfernen Sie die Antenne:

#. Schrauben Sie die Mutter unter der Antenne von Hand ab.
#. Schrauben Sie die beiden Anschlüsse vom Modem ab.
#. Schneiden Sie bei Bedarf Kabelbinder mit einer Schere durch.


\newpage
# Schritt 5: Autostart-Modul installieren
![](build/5.jpg){ width=100% }

#. Setzen Sie das Autostart-Modul auf den grünen Modemanschluss.
#. Drücken Sie das Modul fest, bis es vollständig eingerastet ist.

Die weißen Kunststoff-Stützstifte werden nicht verwendet.


\newpage
# Schritt 6: Ladegerätgehäuse schließen

#. Klappen Sie die Montageplatte wieder zurück in ihre Position.
#. Befestigen Sie die Montageplatte mit den vier Schrauben.
#. Bringen Sie die Frontabdeckung wieder an.
#. Setzen Sie die vier Schrauben auf der Rückseite des Ladegeräts wieder ein.
#. Stromversorgung des Ladegeräts wieder einschalten.

Das Ladegerät ist sofort einsatzbereit.


# Test
#. Schließen Sie ein Ladekabel an ein Fahrzeug an.
#. Das Laden sollte automatisch starten.

Wenn das Laden nicht startet:

* Überprüfen Sie, ob das Autostart-Modul korrekt auf dem Anschluss installiert ist.


# Betrieb
Nach der Installation des Autostart-Moduls arbeitet das Ladegerät als Autostart-Ladegerät:

* Kabel einstecken → Laden startet automatisch
* Kein Abonnement erforderlich
* Keine Ladekarte nötig
