EVBox Zero/Non-Zero pakket - Handleiding

Doel
- Eenvoudige basisset voor ChargeStation Tool in 32-bit en 64-bit.
- Per architectuur 2 varianten:
  - ZERO: start in Zero-modus.
  - NON-ZERO: start in normale ChargeStation Tool modus.
- DPI is gelijkgetrokken met de referentie-instelling zodat de UI niet door elkaar loopt op systemen waar die referentie goed werkt.

Wat is gefixt
- Mode/Titel schakeling:
  - ZERO exe: gebruikt Tool Zero pad.
  - NON-ZERO exe: gebruikt normale ChargeStation Tool pad.
- DPI-manifest:
  - Gekopieerd van: C:\evbox\ChargeStation-1.1.6.271-32bit.exe
  - Gekopieerd van: C:\evbox\ChargeStation-1.1.6.272-64bit.exe
  - dpiAware = true/pm
  - dpiAwareness = PerMonitor

Inhoud van dit pakket
- ChargeStation-1.1.6.271-32bit-zero.exe
- ChargeStation-1.1.6.271-32bit-nonzero.exe
- ChargeStation-1.1.6.272-64bit-zero.exe
- ChargeStation-1.1.6.272-64bit-nonzero.exe
- ev-box_chargestation_config.ini
- Profiles\network.dat
- Profiles\default.dat
- Profiles\Homeline.evb 
- Firmware\G3P0140B0140v0.evb
- Firmware\G3P0141B0141v0.evb
- Firmware\G4ODIN710v020.evb
- Firmware\G4P0425B0425v0.evb
- EEPROM
- Diagnostics
- OPTIONAL_HKCU_EVBox_ChargeStationTool.reg
- OPTIONAL_HKLM_EVBox_ChargeStationTool.reg

Installatie (aanbevolen)
1. Pak alles uit naar: C:\evbox
2. Controleer dat deze paden bestaan:
   - C:\evbox\ev-box_chargestation_config.ini
   - C:\evbox\Profiles\network.dat
3. Start gewenste exe vanuit C:\evbox.

Welke exe moet je starten?
- Normale tool (geen Zero):
  - 64-bit: ChargeStation-1.1.6.272-64bit-nonzero.exe
  - 32-bit: ChargeStation-1.1.6.271-32bit-nonzero.exe
- Zero-modus:
  - 64-bit: ChargeStation-1.1.6.272-64bit-zero.exe
  - 32-bit: ChargeStation-1.1.6.271-32bit-zero.exe

Registry (optioneel)
- Meestal voldoende zonder registry als ini/dat op de juiste plek staan.
- Voor consistent gedrag kun je HKCU importeren:
  - OPTIONAL_HKCU_EVBox_ChargeStationTool.reg
- HKLM is optioneel (install-info) en vereist adminrechten:
  - OPTIONAL_HKLM_EVBox_ChargeStationTool.reg
